Таблица трассировки (лабораторная № 2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполняемая команда | | Содержимое регистров процессора после выполнения команды | | | | | | Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды | |
| Адрес | Код | СК | РА | РК | РД | А | С | Адрес | Новый код |
| 051 | F200 | 052 | 051 | F200 | F200 | 0000 | 0 | - | - |
| 052 | 605E | 053 | 05E | 605E | 0B0D | F4F3 | 0 | - | - |
| 053 | 605C | 054 | 05C | 605C | D10D | 23E6 | 1 | - | - |
| 054 | 305D | 055 | 05D | 305D | 23E6 | 23E6 | 1 | 05D | 23E6 |
| 055 | F200 | 056 | 055 | F200 | F200 | 0000 | 1 | - | - |
| 056 | 405A | 057 | 056 | 405A | F1D0 | F1D0 | 0 | - | - |
| 057 | 105D | 058 | 057 | 105D | 23E6 | 21C0 | 0 | - | - |
| 058 | 305B | 059 | 058 | 305B | 21C0 | 21C0 | 0 | 05B | 21C0 |
| 059 | F000 | 05A | 059 | F000 | F000 | 21C0 | 0 | - | - |